ISO 8217:1996(E)

Table 2: Requirements for marine residual fuels:

Characteristic	ISO Test Method Reference	Methods Used By VLC
Density at 15(C, kg/m3	ISO 3675 or ISO 12185	ISO 3675 or ISO 12185
Kinematic viscosity at 100(C, mm2/s 1)	ISO 3104	ISO 3104
Flash Point, (C	ISO 2719	ISO 2719
Pour Point (upper), (C 2)

-- winter quality

-- summer quality

ISO 3016

ISO 3016

ISO 3016

ISO 3016
Carbon residue, % (m/m)	ISO 10370	ISO 10370
Ash, % (m/m)	ISO 6245	ISO 6245
Water, % (V/V)	ISO 3733	ISO 3733
Sulfur, % (m/m)	ISO 8754	ISO 8754
Vanadium, mg/kg	ISO 14597	ISO 14597
Aluminum plus silicon, mg/kg	ISO 10478	ISO 10478
Total sediment, potential, % (m/m)	ISO 10307-2	ISO 10307-2

ISO 8217:1996(E)

Dr.Ramarathnam Visweswaran

2000-08-22

Dr.Vis

Viswa Lab Corporation